1-خط 119-120 تست مقدار جریان و ولتاژ به صورت rms

خط 116-117 بدون ضریب

2-تست inverter pwm خط 303تا 305 با اضافه نمودن // در هر خط و دی باگ نمودن در این سه خط 303-304-305 می توان خروجی pwm را قطع یا وسل نمود.

3-در قسمت rectifier خط 117-و خط116 جهت انجام تست pwm می باشد